普通教室-液晶螢幕使用及Q&A

1. 初次使用方法：
2. 共有3組線材：

USB線🡪**觸控用**、VGA或HDMI🡪**顯示用**，二擇一插、音源線🡪**聲音用**

此3組接上電腦即可使用(HDMI同時支援聲音、影像，不需再接音源線，除非聲音太小)

1. Q&A

* 螢幕無法顯示出來：

A: (1)試著插另一條顯示器的線(VGA或是HDMI)

(2) 若有張貼“有搖控器“標籤之教室，則先使用遙控器開機(右下角燈號亮綠色為正常已開機)。再點選VGA或是HDMI按鍵(看您是插哪一條)

* 聲音不夠大：

A: 試著外接音源線

* 無法觸控時：

A: (1)確認線是接液晶投影機的線

(2)螢幕邊邊四周圍要用刷子清整(因為粉筆灰會卡在邊邊四個角落，所以請班上負責同學1~2天清理一次)

(3)重接其它USB孔試試，並注意右下角是否有出現安裝成功。若沒有，可試著安裝驅動程式(於學校首頁-網路服務-檔案下載-[Joyplux65吋液晶觸控軀動程式](http://cc.dcsh.tp.edu.tw/system/files/page/2014/1227/122.zip))

* 觸控不靈敏問題

A: (1)教師筆電解析度應設1920\*1080或是1080\*720才會比較靈敏

(2)螢幕邊邊四周圍要用刷子清整(因為粉筆灰會卡在邊邊四個角落，所以請班上負責同學1~2天清理一次)

以上若還是有問題，請洽 資訊組 報修!!

註：(1)若是人為損壞(尤以接頭最容易被破壞)，則班上需自付費用維修

(2)務必請老師協助學生落實1~2天清理螢幕四周邊邊，若粉筆灰積太久太嚴重，就必需請廠商大工程拆除機器維修